慈濟科大學 高壓氣體鋼瓶 作業檢點表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢點  日期 | 檢點項目內容 | 檢查結果  是 否 | 檢點人簽名 | 備註 |
|  | 管線開關是否裂痕變形腐蝕污穢洩漏等情形。 |  |  |  |
| 壓力表是否保持正常壓力。 |  |  |  |
| 鋼瓶檢查合格證是否在有效期限內 |  |  |  |
| 容器是否保持在攝氏四十度以下。 |  |  |  |
| 鋼瓶應標明所裝氣體之品名不得任意灌裝或轉裝。 |  |  |  |
| 可燃性、有毒性氣體及氧氣之鋼瓶應分開貯存。 |  |  |  |
| 貯存處應標適當之警械標示，禁止煙火接近。 |  |  |  |
| 是否安穩放置並加固定及裝妥護蓋。 |  |  |  |
|  | 管線開關是否裂痕變形腐蝕污穢洩漏等情形。 |  |  |  |
| 壓力表是否保持正常壓力。 |  |  |  |
| 鋼瓶檢查合格證是否在有效期限內 |  |  |  |
| 容器是否保持在攝氏四十度以下。 |  |  |  |
| 鋼瓶應標明所裝氣體之品名不得任意灌裝或轉裝。 |  |  |  |
| 可燃性、有毒性氣體及氧氣之鋼瓶應分開貯存。 |  |  |  |
| 貯存處應標適當之警械標示，禁止煙火接近。 |  |  |  |
| 是否安穩放置並加固定及裝妥護蓋。 |  |  |  |

負責檢點人實施自動檢查，於發現有異常時，應主即檢修及採取必要措施。